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	1
	山西壶化凯利达科技有限公司纸箱生产线建设项目
	山西壶化凯利达科技有限公司
	山西省长治市壶关经济开发区修善村东北侧560米处
	山西合力远航环保科技有限公司
	山西壶化凯利达科技有限公司纸箱生产线建设项目位于山西省长治市壶关县壶关经济开发区修善村东北侧560米处，利用本公司自身现有空厂房建设纸箱生产线项目，占地面积为2035m2。建设内容为建设2条纸箱生产线、1条纸盒生产线，购置安装数字印刷机、模切开槽机、全自动印刷粘钉一体机、碰线机、立切机、粘盒机、装订机、打包机等设备，配套环保、消防等设施，年产200万个纸箱、3万个纸盒。山西壶化凯利达科技有限公司为山西壶化集团股份有限公司全资子公司，本项目产品主要供壶化集团使用。
	一、废气防治措施
(1)纸箱印刷产生的挥发性有机物
本项目印刷机无集气装置，挥发性有机物产生量较小，应加强机械通风，车间无组织排放。
(2)粘盒产生的挥发性有机物
本项目粘盒产生的挥发性有机物产生量较小，应加强机械通风，车间无组织排放。
(3)裁切产生的颗粒物
裁切过程以物理剪切为主，产尘量极小。且裁切设备均布置于全密闭生产车间内，粉尘排放影响轻微、产尘量可忽略不计。
二、废水污染防治措施
项目废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水依托厂内现有污水管网排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站。
三、噪声污染防治措施
采用厂房全封闭、选用低噪声设备、基础减振，定期对设备进行维护保养。正常工况下建设单位厂界四周昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准限值要求。
四、固体废物污染防治措施
一般工业固废包括废边角料、不合格品。废边角料、不合格品等可回收物料集中收集后外售废品回收站。
生活垃圾经厂内集中收集后送环卫部门指定地点统一处理。。危险废物包括废油墨桶、废胶水桶、废抹布、废机油、废油桶。危险废物分类收集后暂存于6m2危废贮存点，定期交由有资质单位处置。危险废物的分类收集、暂时存放按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定执行。
五、地下水、土壤防治措施
项目采用分区防渗措施，分区防渗措施见表2。
防渗分
重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行，采用基础层+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+20cm防渗混凝土层+2mm厚防腐蚀环氧树脂漆
一般防渗区采用混凝土防渗层，厚度150mm,基础之下土层经强夯处理。




