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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	纸箱生产线建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山西省长治市壶关经济开发区修善村东北侧560米处

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C2231 纸和纸板容器制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业 38纸制品制造223

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	壶关经济开发区

管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	500
	环保投资

（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	5%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2035

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划：《山西省壶关经济开发区扩区总体规划(2020-2035年)》

审批机关：山西省人民政府

审核文件：《山西省人民政府关于同意壶关经济开发区扩区的批复》（晋政函〔2017〕117号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》；

审查机关：山西省生态环境厅；

审查文件名称：山西省生态环境厅《关于壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见（晋环函[2023]573号）；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》

的符合性分析

（1）规划范围

山西省壶关经济开发区规划范围：东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界。2020年9月，由山西省自然资源厅印发了《关于核定壶关经济开发区四至范围有关问题的函》（晋自然资函[2020]877号），核定壶关经济开发区面积为29.65平方公里。

规划期限

规划期限为2020-2035年，其中：近期：2020-2025年；远期：2026-2035年。

（3）规划定位

全国特色产业基地，壶关生态新城。以新材料、装备制造业、文化 旅游为特色的产业基地，壶关生态新城。
（4）产业发展规划

①主导产业体系

建构“1+2+1”的主导产业体系，以新材料产业为引擎产业；以先进装备制造产业和文化旅游产业为支柱产业；以现代服务业为支撑产业。
②产业发展路径

1）先进装备制造产业：着重发展汽车、摩托车、电动车等机动车

零部件产业以及自行车零部件产业。

新材料产业：引导现有钢铁深加工、永磁材料产业基础向先进金属材料（特种钢材、镁铝合金、钕铁硼永磁材料）和新型建材（塑钢型材、管材管件、低耗能建材）产业发展。推动钢铁深加工产业转型升级，延展产业链，优化产品结构、推进技术创新。依托现有永磁材料产业基础，延展产业链，提升生产深度、广度，推进技术创新。
文化旅游产业：形成主题公园旅游、特色小镇旅游、工业遗产

旅游、绿色休闲旅游发展多元一体的综合文化旅游产业。

4）现代服务业：引导现代服务产业综合发展，形成现代物流、产学研平台、信息服务及综合服务发展四位一体的产业格局。
（5）空间结构布局

根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，

进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核两带两轴线、两心三廊五组团”的空间结构。

一核：综合发展服务核；

两带：西城北路发展带、新建北路发展带

两轴线：长安高速连接线空间联系轴、常平大道产城融合发展轴

两心：集店产城融合中心、常平产城融合中心

三廊：中南铁路货运走廊、西安里专用线文旅走廊

五组团：创新产业组团、现代物流产业组团、新材料产业组团、风情小镇产业组团、循环经济产业组团。
本项目位于壶关经济开发区循环经济产业组团内，建设地点在壶关县修善村东北侧560米处，山西壶化凯利达科技有限公司现有厂区内。山西壶化凯利达科技有限公司为山西壶化集团股份有限公司的下属公司，壶化集团紧邻本公司，本项目作为壶化集团配套产业项目，专门生产纸箱、纸盒等包装制品，为壶化集团提供配套包装服务。根据壶关经济开发区国土空间详细规划用地规划图，本项目占地为工业用地。本项目生产用水、用电等公辅工程均依托本公司厂区现有供水管网和电网。

因此，本项目建设不违背开发区总体布局和用地布局要求，用地性质符合开发区用地管理要求。本项目建设不违背园区总体规划要求。

2、本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影

响报告书》的符合性分析

2023年7月，壶关经济开发区管理委员会委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制了《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》。本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析见下表：

表 1-1 本项目与壶关经济开发区规划环评环境准入负面清单符合性分析

准入类别

具体准入内容

本项目情况

相符性

产业/行

业负面清单

1、属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目；2、不符合行业准入条件的建设项目；3、禁止引进超过生态承载力的旅游活动。

1、根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）可知，本项目属于纸和纸板容器制造，不属于国

家限制类及淘汰类建设项目；2、本项目为允许类，项目使用水性油墨，无禁止、淘汰类设备，符合行业准入；3、不属于旅游活动。

符合

设备/工

序负面

清单

1、《部分工业行业淘汰落后

生产工艺装备和产品指导目

录（2010年本）》中要求调

整退出和淘汰的行业、工艺和

设备。

本项目采用的工艺和

设备均不在淘汰落后目

录中。

符合

入区项

目负面

清单

禁止使用含苯的涂料、含重金

属漆的企业；限制引进含电镀

工艺的项目、禁止使用含苯的

涂料、含重金属漆的企业；禁

止引进含有毒有害氰化物及

镉电镀工艺。禁止引入生产铅

蓄电池产生及危险废物焚烧、

填埋等涉重企业。

本项目为纸和纸板容器制造项目，不涉及使用

含苯的涂料、含电镀工艺的项目、不属于铅蓄电池生产及危险废物焚烧填埋等涉重企业。

符合

清洁生

产

近期入园企业需达到国内清

洁生产先进水平，远期应达到

国际清洁生产先进水平。

环评要求企业装备水平近期达到国内清洁生产先进水平，远期应达到国际清洁生产先进水平。

符合

资源环

境负面

清单

1、园区内企业用水由园区统

一供给，禁止私自新打井开采

地下水；2、以水定产、量水

而行，严控高耗水、高污染行

业发展，对拟入区项目用水强

度进行控制，严格限制高耗水

项目进入；入区项目最大程度

使用再生水，可以使用再生水

的不得使用新鲜水。

1、水源依托壶关县城乡供水一体化工程，由壶关县第二水厂（水源为辛安泉域岩溶水）通过市政供水管网向开发区扩区范围供水；2、本项目生产过程不用水，主要为职工生活用水。
符合

空间布

局约束

1、入区企业须符合“循环经济济”理念，有利于形成园区内部循环经济产业链；2、生态

管控区内，不得建设工业、住

宅、商业等不符合生态管控要

求的项目（公园及相关配套服

务设施和河道治理工程除外）；

3、乡镇集中供水水源地保护

区范围内禁止建设与供水设

施和保护水源无关的项目；4、

居民住宅区等人口密集区域

和医院、学校等其他特殊保护

的区域及其周边，不得新建、

改建和扩建易产生恶臭气体

的生产项目或从事其他恶臭

气体的生产经营活动；5、石

子河和南大河河道水岸线以外不小于50米范围作为生态

功能保护线，设置绿化隔离

带，其他河流生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河

流生态廊道按规划及其他政

策要求建设缓冲隔离防护带、

防护绿地，不得建设工业、住

宅、商业等不符合规划生态功

能及生态管控要求项目。

1、本项目建成后有利于促进园区“循环经济”发展；2、本项目利用公司现有厂房建设，不在生态管控区内；3、本项目不在乡镇集中供水水源地保护区范围内；4、项目运营期不会产生臭气体；5、本公司距离石子河190m，不在石子河河道水岸线以外50m 范围内。

符合

3、与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035 年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析

2023年7月25日，山西省生态环境厅出具了《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见（晋环函〔2023〕573 号）。本项目与规划环评审查意见的相符性分析见表1-2。

表 1-2 本项目与规划环评审查意见的相符性分析表

规划环评每个审查意见

本项目情况

相符性

（一）坚持生态优先，促进绿色低碳发展。立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，规划实施的项目应符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，依托区域产业优势，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，构建园区循环经济产业体系。根

据区域资源环境承载力，进一步优化调整《规划》的产业定位、规模、布局和开发建设时序，以生态环境高水平保护助推开发区高质量发展。

本项目不属于“两高”项目，建设地点位于开发区循环经济产业组团，项目建设不违背开发区产业定位。

符合

（二）强化规划约束，优化空间布局。

做好与国土空间规划的衔接，严守城镇开发边界，落实《规划》提出的四区空间管制和建设引导，统筹保护好水陆域生态空间。石子河、南大河留设满足要求的生态防护廊道，保护河流生态环境。民爆产业片区距离县城较近，建议控制现有生产规模，逐步有序搬迁。中钢特材周围居民区分布较多，要充分考虑对周边居民和村庄

的环境影响，避免造成不良环境影响。
本项目位于壶关县山西壶化凯利达科技有限公司现有厂房内，根据国有建设用地使用权出让合同，该地块为工业用地，由壶关县自然资源局出让给山西壶化凯利达科技有限公司，本项目不占用基本农田和生态保护红线。距离本公司最近河流为公司北侧190米处的石子河，本项目主要污染物为挥发性有机物，产生量很小，在采取环评要求的措施后对周边居民和村庄的环境影响较小。
符合

（三）对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，推进现有钢铁企业深度治理改造。优化文旅片区、乡村片区和周边村庄的基础设施建设，因地制宜推进清洁取暖设施建设，加大现有工业余

热利用项目推进力度。积极推进大宗物料“公转铁”，落实铁路联运式的物流产业发展，公路运输时应采用新能源汽车或符合国六标准的车辆。强化挥发性有机物全过程管控，推进低挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善

本项目采用先进适用的工艺技术和装备；公路运输时要求采用新能源汽车或符合国六标准的车辆；本项目使用水性油墨及白乳胶，水性油墨挥发性有机物未检出，白乳胶挥发性有机物含量为0.48%，项目水性油墨及白乳胶用量较小，挥发性有机物产生量较少，采取环评提出的措施后，对周边环境影响较小。

符合

（四）加强水资源保护，提升水环境质量。坚守水资源利用上线，落实“以水定产”的要求，优化用水结构、提高用水效率。加快雨污分流管网建设，按照生态环境部《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》要求，加快污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，工业废水和生活污水应分别处理，做好水资源梯级利用，提高中水回用率，减少外排水量。
本项目生产过程不用水，主要为职工生活用水，无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站处理后回用于壶化集团，不外排

符合

（五）加强地下水保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的原则，强化地下水污染协同防治。加强水环境风险防控，强化重点区域防渗措施，有效保护地下水环境安全。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。依法开展已搬迁的常平焦化遗留场地土壤污染状况调查，做好污染场地的风险评估和治理修复工作。
本项目采取分区防渗措施，不会对区域土壤和地下水造成污染。
符合

（六）加强声环境管理，安全处置固体废物。应优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。加强交通噪声管理，声环境敏感路段应采用低噪声路面，交通干线两侧建设绿化带作为隔声屏障，有效控制交通噪声污染。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，工业固体废物实行分类收集，鼓励固体废物综合利用，减少固体废物产生量。生活垃圾应分类收集，配套建设生活垃圾收集设施。
本项目优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求，同时各类固废

均能得到合理处置，不会对周边环境造成污染。

符合

（七）严格风险源管理，防范环境风险。开发区应建立完善环境风险防控体系，加强环境应急能力建设，编制突发环境事件应急预案，落实环境风险三级防控措施。建设满足要求的事故废水收集系统，严控对石子河的环境风险。做好危险废物收集、贮存、转运和处置，严控废物利用、处置不当可能导致的环境风险。
要求建设单位严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后及时编制突发环境事件应急预案；项目危废暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。

符合

（八）健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。开发区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，切实落实规划环评提出的优化调整意见建议和减缓不良生态环境影响的各项措施。对规划实施可能导致的不良环
境影响进行长期跟踪监测建立预警机制。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书。
/

/

综上分析，本项目建设符合《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及其审查意见相关规划要求，项目选址符合园区布局要求，项目占地符合用地规划要求，选址与园区基础设施相衔接，在落实环保措施的基础上，项目选址合理。

	其他符合性分析
	产业政策符合性

本项目为纸制品制造项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入的项目，且根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发展和改革委令第7号），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类项目。本项目的建设符合国家产业政策。

2、与《壶关县国土空间总体规划》（2021-2035年）的符合性分析

（1）规划范围

规划范围为壶关县行政辖区内全部地域，辖七个镇，三个乡。

（2）规划期限

规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，目标年为2035年，远景展望至2050年。

（3）国土空间总体格局

规划构建“一主一副，三区三轴，一屏三廊”的总体格局。

一主：主城区。推动大县城建设，整合集店镇、经济开发区融入大县城发展。

三区：西北部工贸集聚区、中部特色农业区、东南部生态旅游涵养区。

一屏：强化太行山生态屏障作用，奠定壶关绿色基底。

一副：大峡谷镇。与城区共同形成县域发展双核。

三轴：逐步培育形成三条城镇发展轴带。

三廊：构建郊沟河、石子河、陶清河三条水系生态廊道。

（4）统筹划定国土空间控制线

①严格保护永久基本农田：全县划定永久基本农田面积为23625.29公顷，占土地总面积的23.44%，占稳定耕地的85.23%，主要分布在龙泉镇、晋庄镇、黄山乡、店上镇和百尺镇。

②落实保护生态保护红线：全县划定生态保护红线面积为37075.24公顷，占土地总面积的36.79%，主要分布在大峡谷镇、树掌镇、石坡乡和东井岭乡，主要为重要水源涵养区。

③科学划定城镇开发边界：全县划定城镇开发边界面积为1985.77公顷，占县域面积的1.97%，主要分布在中心城区、集店镇、大峡谷镇、百尺镇、店上镇、晋庄镇和树掌镇。

本项目位于壶关县龙泉镇修善村东北侧560米处，根据本项目与壶关县国土空间规划“三区三线图”，本项目厂区占地不涉及永久基本农田、生态保护红线，位于城镇开发边界的工业用地范围内，不违背《壶关县国土空间总体规划》（2021-2035年）要求。
3、“三线一单”符合性分析
（1）根据《山西省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》以及《山西省“三线一单”数据管理及应用平台》中分析结果，明确本项目位于壶关经济开发区大气环境高排放重点管控单元（分区编码为ZH14042720002）。

本项目与管控单元相符性分析详见下表1-3。

表1-3 本项目与管控单元符合性分析表

ZH14042720002壶关经济开发区大气环境高排放重点管控单元
空间布局约束
1.执行山西省、长治市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。

2.严格环境准入，限制资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目及企业入区。
本项目为纸制品生产项目，根据与园区规划、规划环评、审查意见分析，本项目符合园区产业定位。本项目为纸制品制造项目，不属于资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目。

污染物排放管控
1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。

2.开发区内各重点企业应安装废水排放在线监测装置，对企业排放废水随时进行监控。

3.园区新建、改扩建需排放污染物项目，需按倍量削减要求进行总量置换。

4.根据《山西省推进运输结构调整实施方案》的要求，完善园区的铁路运输建设，减少大宗物料的公路运输量，以减少对园区物料运输产生的污染对区域环境的影响。

5.鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。

本项目生产过程产生的污染物符合排放控制要求，项目无生产废水产生，生活污水排入壶化集团污水处理站，本项目不涉及排放总量，原料运输量较小，采用公路运输。
环境风险防控
1.对产生危废企业的单位，要求建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施基础必须防渗、有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭。

2.废水处理站废水处理构筑物采取严格防渗措施后，阻止废水下渗。

3.限制废水中含有有毒有害的企业入区。

4.各涉水企业确保污水处理设施稳定运行，设置缓冲应急池及配套管网布设，确保事故状态下超标废水不外排。

5.应严格控制具有重大环境风险源的工业生产项目进入，必须制定完善的环境风险防控措施；涉及危险化学品的企业，首先要进入化工及新材料组团中的化工板块，并且远离居民区布置，同时设计做好防渗、围堰及事故池等，防止危化品泄漏造成环境污染。

6.企业环境应急预案要求、园区环境应急预案和风险防范措施要求、建设用地土壤污染风险防控、区域应急联动。

7.土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》。

本项目建设1座危废贮存点，满足防水、防渗、防流失；本项目生产过程不用水，生活污水排入壶化集团污水处理站；本项目不涉及危险化学品，无重大环境风险源，环评要求建设单位编制环境应急预案。
资源开发效率要求
1.提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。

本项目生产过程不用水，主要为职工生活用水，生活污水排入壶化集团污水处理站，不外排
（2）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”。

1）生态保护红线

本项目位于壶关经济开发区修善村东北侧560米处，目前，自然资源部“三区三线”成果已经划定，山西省自然资源厅已于2022年9月29日发文正式启用“三区三线” 划定成果，依据核查结果，并且根据壶关县国土空间规划“三区三线”划定成果，拟建项目位于城镇开发边界内，不在生态保护红线和永久基本农田范围内，符合生态保护红线管理要求。

2）环境质量底线

①环境空气质量现状：根据壶关县2025年环境空气质量状况数据统计表可知，项目所在区域PM10、PM2.5年均浓度值、SO2、NO2年均浓度值和CO24h平均浓度值、O38h平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值，项目所在区域为环境空气质量达标区。
②地表水质量现状：距本项目最近的地表水体为石子河，根据山西省生态环境厅官网公布2025年1月~12月山西省地表水环境质量状况报告，石子河河口村桥监测断面2025年3月、5月、10月、11月、12月地表水质为《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，其他月份地表水质为《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，可以满足《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准要求。
3）资源利用上线

本项目生产过程中所用的资源主要为瓦楞纸板、水性油墨等，原料从有合法手续企业购入，能源消耗为电，采用变频节能设备，用水指标满足《山西省用水定额》要求，符合资源利用上线要求。
4）生态环境准入清单

根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）中的要求。本项目与“长治市生态环境准入总体要求”符合性分析见表1-4。
表1-4  与“长治市生态环境准入总体要求”符合性分析

管控类别

管控要求

项目概况
符合性
空间布局约束

1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。

6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。

7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换；符合区域、行业规划环评规定
本项目为纸制品制造项目，不属于“两高”项目，项目不在生态保护红线内，不涉及畜禽养殖，本项目无恶臭气体产生，项目采取分区防渗措施，不涉及土壤污染。
符合

污染物排放管控

1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达到行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。

3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。

4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。

5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。

6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。

7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。
1、本项目运营期废气产生量很小，无组织排放，项目无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站。

2、本项目为纸制品制造项目，不属于“管控要求”中规定的行业。

3、本项目利用现有厂房建设，仅涉及设备安装调试。

符合

环境风险防控

1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。

2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。

3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。

4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
本项目危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置
符合

资源利用效率

水资源利用

1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。

3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。

4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。

5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。
1、本项目生产过程中不用水，仅职工生活用水；

2、本项目位于辛安泉域内，但不在泉域重点保护区范围内，不涉及开发利用辛安泉域水资源。
符合

能源利用

1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。

2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。
不涉及
符合

土地资源利用

1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。

3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。

4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。
本项目不涉及污染地块再开发，本项目利用公司现有厂房建设，不新增占地。

符合

由上可知，本项目建设符合长治市生态环境准入清单管控要求。

综上，本项目的建设符合“三线一单”的规划要求。

4、本项目与辛安泉域位置关系

本项目位于辛安泉域内，但不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区边界约21km，本项目不打井、挖泉、截流、引水，不开采地下水，项目建设不会对泉域地下水环境造成影响。

本项目与长治市人民政府关于辛安泉域生态环境准入的符合性见下表：

表1-5 本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析
类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。

2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。

3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印刷、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。

4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目

本项目在辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区范围内，位于辛安泉域准保护区内，本项目生产过程不用水，无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站，不外排。

符合

污染物排放管控

1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水、倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。

3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。

4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。

本项目在辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区范围内，位于辛安泉域准保护区内，本项目无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站，处理后回用于壶化集团，不外排。
符合

环境风险防控

泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井。钻井以及取水井应该实施封井回填。

本项目危险废物暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。
符合

资源利用效率

1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。

2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意；严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶取水许可。

本项目位于辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内。本项目不涉及取用岩溶地下水。

符合

5、与壶关县水源地位置关系
1）县级水源地

壶关县城居民供水主要由壶关自来水公司负责，现有集中式饮用水水源地1处，为北关深井水源地。北关深井水源地位于县城北关，水源地归属壶关县自来水公司管理。该水源地始建于1994年，配套水厂1座，蓄水池2座，其中，2400立方米高位蓄水池1座，现有供水井3眼。其中，1#井和2#井位于县城北关附近的自来水公司院内，两眼井井深均为750m，静水位埋深378m，动水位370m，降深8m，设计出水量70m3/h。3#井于2005年成井，位置在自来水公司南面300m处，井深为751m，静水位埋深383m，设计出水量70m3/h。水源地开采寒武系岩溶承压水，属于岩溶裂隙型，单井涌水量约70m3/h，单井日最大供水量约1680m3/d。

北关深井水源地以1#、2#与3#井为圆心，半径42m的圆形区域为一级保护区。一级保护区面积合计0.01km2。

本项目位于壶关县龙泉镇修善村东北560m处，距离本项目最近的县级水源地为北关深井水源地，距离约1.8km，不在其保护区范围内。

2）辛安泉饮用水水源地
根据《长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》（2018年3月30日批准，2024年11月22日批准修改），辛安泉饮用水水源地划分有一级保护区、二级保护区、准保护区。
辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，东至南堡村东侧乡村道路，南至北留村北乡道，西至常辛线东侧乡村道路，北至北流村东，面积2.705平方公里。

辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至路堡村东-北流村东-南堡村东一线，南至北留村北，西至潞河村-古城村西-西流北村-西流南村一线，北至赵店桥，面积21.55平方公里。

辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游的浊漳河纳污河道及两侧范围，西流村上游泉域主要补给区。

在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止下列行为：

（一）直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；

（二）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目增加排污量；

（三）使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；

（四）利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水；

（五）法律、法规规定的其他禁止行为。

本项目利用现有厂房建设，不涉及辛安泉饮用水水源地的一级、二级保护区、重点保护区，位于准保护区范围内。本项目生产过程不用水，无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站，处理后回用于壶化集团，不外排。

本项目不违背《长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》的相关要求。
3）乡镇水源地

壶关县乡镇水源地包括龙泉镇修善集中供水水源、百尺镇集中供水水源、东井岭乡集中供水水源、集店镇集中供水水源、黄山乡集中供水水源、七里栈集中供水水源、常平经济开发区集中供水水源。

龙泉镇修善水源地共有1口水源井，以水井为圆心，半径10m的圆形区域为一级保护区，面积为0.00031km2；一级保护区边界以外东西长约120m，南北宽约90m的不规则多边形区域为二级保护区，面积为0.01069km2。
距离本项目最近的乡镇水源地为龙泉镇修善集中供水水源，本项目距该水源地二级保护区边界约1.5km，不在其保护区范围内。
6、项目与挥发性有机物相关要求符合性分析

项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)及山西省生态环境厅《关于印发〈山西省重点行业VOCs治理要点一览表(2023年版)〉的通知》（晋环函〔2023〕154号）的符合性分析见表1-6。
表1-6 项目与挥发性有机物相关标准符合性分析

序号
文件要求
本项目情况
符合性
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)

1
大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。

本项目使用的为低VOCs含量的水性油墨、白乳胶，从源头上减少了VOCs的产生。

符合
2
加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。

使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。

符合
3
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放

本项目所用的为水性油墨、白乳胶为桶装，密闭保存，并在指定区域存放。环评要求非使用情况下应及时密闭，不得敞口放置，可有效控制无组织排放。

符合
《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)

1
储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。

本项目所使用的水性油墨、白乳胶为密闭桶装，入厂后暂存于封闭库房内。环评要求本项目非使用情况下不得敞口放置。

符合
2
对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

本项目VOCs可达标排放，项目不涉及恶臭异味。
符合
3
将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合
山西省生态环境厅《关于印发〈山西省重点行业VOCs治理要点一览表(2023年版)〉的通知》（晋环函〔2023〕154号）

1
其他行业溶剂型涂料环节，要求型材涂料(含金属底材幕墙板涂料)：氟树脂涂料VOCs含量≤780g/L；其他：底漆VOCs含量≤520g/L；面漆VOCs含量≤600g/L；清漆VOCs含量≤550g/L。

本项目无涂料环节，主要为水性油墨及白乳胶等，均为低VOCs含量材质。
符合
2
涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料应集中储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目水性油墨及白乳胶等均存储于密闭桶内，于封闭式库房内存放。本项目盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。

符合
3
涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道或桶泵密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。

本项目水性油墨及白乳胶等存储于密闭桶内，于封闭式库房内存放。本项目盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。

符合
4
调配、涂装、干燥、修补漆、施胶、喷枪清洗等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。

本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合
5
废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/ml，亦不应有感官可察觉泄漏。
本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合
6
工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。

本项目生产车间不设置应急旁路。
符合
7
喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。

本项目采用数字印刷，水性油墨VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合
8
若收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，处理效率≥80%。VOCs废气处理系统污染物排放暂执行《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案的通知》(晋气防办〔2017〕32号)，若国家和我省出台实施适用于工业涂装的大气污染物排放标准，则应满足相应排放标准要求。

本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合
7、本项目与《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》符合性分析

本项目与《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》符合性分析见下表1-7。

表1-7本项目与《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》符合性分析
序号
文件要求
本项目情况
符合性
1
纸包装印刷企业在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量应满足：用于吸收性承印物的水性柔印油墨，VOCs≤5%

本项目根据水性油墨检验报告，该油墨挥发性有机物含量为ND，ND为未检出，表示低于方法检出限（方法检出限为0.1%）
符合
2
新建、改建、扩建项目宜优先选择水性柔版印刷、平版印刷、水性凹版印刷等污染物产生水平较低的印刷工艺

本项目印刷设备为无版数字印刷机，直接由电脑文件控制，将图案直接印到纸板上，较有版印刷更先进，污染更小。
符合
3
油墨、稀释剂、胶粘剂等VOCs物料应储存于密闭容器或包装内

本项目水性油墨、白乳胶于封闭式库房内存放。本项目盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
符合
4
盛装VOCs物料的容器或包装应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场所，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。

本项目水性油墨、白乳胶于封闭式库房内存放。本项目盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
符合
5
废油墨、废活性炭等含VOCs的危险废物，宜分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口、保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废库的存放时间。
项目建成后废油墨桶等含VOCs的危险废物暂存于危废贮存点，储存时分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口、保持密闭，定期交由有资质公司进行处置。
符合
6
油墨、胶粘剂等VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内进行，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目水性油墨、白乳胶均不需调配。
符合
7
向墨槽中添加油墨或稀释剂时宜采用漏斗或软管等接驳工具，减少供墨过程中的VOCs逸散。

本项目油墨使用时通过传输管道注入印刷机墨斗。
符合
8
印刷过程应在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

本项目印刷过程位于密闭车间内，本项目使用的水性油墨、白乳胶VOCs含量(质量比)低于10%，废气产生量较小，要求加强机械通风，无组织排放。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设内容

本项目位于山西省长治市壶关县壶关经济开发区修善村东北侧560米处，利用本公司现有空厂房建设纸箱生产线项目。本公司为山西壶化集团股份有限公司全资子公司，本项目产品主要供壶化集团使用。
山西壶化凯利达科技有限公司于2022年9月建设了数码电子雷管脚线项目，委托山西铭淼合创环保科技有限公司编制了《山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目环境影响报告表》。2022年10月18日，壶关县行政审批服务管理局以壶审管批〔2022〕154号文件出具了“关于山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目环境影响报告表的批复”。2026年1月5日，山西壶化凯利达科技有限公司组织召开了“山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目”竣工环境保护验收会议，取得了竣工环境保护验收意见，同意通过验收。
项目主要建设内容及规模：利用本公司现有空厂房建设2条纸箱生产线、1条纸盒生产线，购置安装数字印刷机、模切开槽机、全自动印刷粘钉一体机、碰线机、立切机、粘盒机、装订机、打包机等设备，配套环保、消防等设施，年产200万个纸箱、3万个纸盒。
项目建设内容见下表2-1。
表2-1 项目主要建设内容一览表

工程类别

项目内容

项目组成及规模

备注

主体工程

生产车间
1座，利用本公司现有空厂房的部分区域建设。本项目生产车间长55m，宽37m，面积2035m2，车间分为纸箱生产区、纸盒生产区、纸板库、纸箱库、库房。纸箱生产区设两条纸箱生产线，1#线生产设备主要为1台数字印刷机、1台模切开槽机、1台装订机，2#线生产设备主要为1台全自动印刷粘钉一体机，纸盒生产区建设一条纸盒生产线，生产设备主要有1台碰线机、1台立切机、1台粘盒机、1台装订机、1台打包机等设备。
利用现有厂房
储运工程

纸板库
车间西北部，面积195m2，储存原料瓦楞纸板
利用现有厂房
纸箱库
车间西北部，面积150m2，储存成品纸箱、纸盒
库房
车间西北部，面积60m2，储存油墨、打包带等材料
辅助工程

办公楼
依托现在的办公室
依托

公用工程

供水

由厂区现有供水管网提供

依托
供电

由厂区现有电网提供
依托
供暖

办公区采用空调采暖，生产车间不供暖
依托

环保工程

废气
裁切工序粉尘
产尘量很小，且设备均置于全密闭车间内，可忽略不计
新建

印刷、粘盒工序产生的非甲烷总烃
产生量很小，加强机械通风，车间无组织排放
新建

厂区无组织非甲烷总烃

加强车间通风

新建
废水
生活污水

排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站
依托

固体废物
废边角料
收集后，外售废品回收站

新建
不合格品

废机油、废油桶
车间西侧建设1座6m2的危废贮存点，危废收集后定期交由有资质单位处置
新建
废油墨桶
废胶水桶

废抹布
生活垃圾

在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理
新建
噪声

选用低噪设备、基础减振、建筑隔声等
新建
依托工程
壶化集团污水处理站
山西壶化集团股份有限公司现有污水处理站一座，设计规模为80m3/d，采用催化氧化和A/O工艺相结合的方法，污水经处理后进入清水池回用
/
2、主要生产设备
本项目主要设备及规格型号见表2-2。

表2-2 项目主要设备一览表

序号

主要设备名称

规格型号
生产能力
数量

纸箱生产线
1
数字印刷机
MY2600-8AQ
100个/h

1台

2
模切开槽机
CH-920
120个/h
1台
3
装订机

/
150个/h
1台
4
全自动印刷粘钉一体机
HX1400A
350个/h

1台
纸盒生产线
1

碰线机
/
150个/h
1台

2

立切机
/
200个/h
1台
3

粘盒机
/
180个/h
1台
4

装订机
/
150个/h
1台

5

打包机
DEQ-200H
1200个/h
1台
其他
1
承重试验仪
/
/
1台

2

恒温恒湿试验箱
/
/
1台

本项目1#纸箱生产线数字印刷机印刷能力为100个/h，模切开槽机生产能力为120个/h，装订机生产能力为150个/h，本项目1#纸箱生产线年工作220d，每天3班，每班8h，则1#纸箱生产线全年可生产52.8万个纸箱，2#纸箱生产线全自动印刷粘钉一体机生产能力为350个/h，2#纸箱生产线年工作220d，每天3班，每班8h，则2#纸箱生产线全年可生产184.8万个纸箱，综上，全厂全年可生产237.6万个纸箱。

本项目纸盒生产线碰线机生产能力为150个/h，装订机生产能力为150个/h，打包机生产能力为1200个/h，纸盒生产线年运行250h，则纸盒生产线全年可以生产3.75万个纸盒。

本项目生产的纸箱、纸盒主要供本公司的上级集团公司壶化集团使用，根据壶化集团需求及本项目设备生产能力，确定本项目生产规模为年产200万个纸箱、3万个纸盒。
根据产能分析，本项目所选设备能够满足本项目年产200万个纸箱、3万个纸盒的生产规模。
3、产品方案

表2-3 项目产品方案一览表

序号

产品名称
规格/型号
单位
年产量

备注
1

纸箱
582*382*220mm

个
90万
/
460*370*210mm
个
110万
/
2
纸盒
60*79*67mm

个

3万
/
本项目产品主要供壶化集团使用。
4、原辅材料
本项目主要原辅材料消耗表见表2-4。
表2-4 本项目主要原辅料一览表
序号

名称
单位

用量

规格
备注

1

瓦楞纸板
m2/a

270万
/
/
2

水性油墨
t/a

1.5
20kg/箱，液态
/
3
白乳胶
t/a

0.1
20kg/桶，液态
/
4
装订扁丝
t/a

1
25kg/箱
/
5
打包带
t/a

0.3
10kg/卷
/
6
清洗剂
L/a

0.2
100mL/瓶，液态
/
本项目仅开展纸箱印刷工序，纸盒不进行印刷加工，项目年产200万个纸箱，单个纸箱印刷面积约0.1m2，则总印刷面积为20万m2。根据建设单位提供的资料，水性油墨印刷能力为130-140m2/kg，本次核算取中间值135m2/kg，则水性油墨理论消耗量为1481.48kg，考虑生产过程中不可预见消耗，本项目水性油墨年用量核算为1.5t。

水性油墨：水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨区别于溶剂型油墨，最大的特点在于所用的溶解载体。

本项目印刷使用甘谷县四联印刷材料有限责任公司生产的水性油墨，主要成分为：水溶性丙烯酸树脂25-35%，水15%-25%、乙醇≤5%、三乙胺5%-10%、颜料10-30%、助剂 1%-3%。根据水性油墨检验报告，该油墨挥发性有机物检测结果为ND，ND为未检出，表示低于方法检出限（方法检出限为0.1%），符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1“水性油墨-柔性油墨- 吸收性承印物挥发性有机化合物”≤5%的限值要求。

若建设单位后期更换水性油墨，应保证更换后的水性油墨中挥发性有机化合物含量≤5%的限值要求。
山西省生态环境厅于2023年2月21日以“晋环函[2023]154号”文出具了“关于印发《山西省重点行业 VOCs 治理要点一览表（2023 年版）的通知》”，该文件要求“印刷业-用于吸收性柔印物的水性柔印油墨，VOCs≤5%”，本项目使用的水性油墨符合该文件要求。

白乳胶：白乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。本项目粘盒使用北京东方奇化科技发展有限公司生产的白乳胶，根据白乳胶检验报告，该白乳胶挥发性有机物检测结果为5g/L，白乳胶密度按1.05kg/L计算，则白乳胶挥发性有机物折算质量比为0.48%。
清洗剂：项目使用的清洗剂为溶剂型清洗剂，主要成分为：环保溶剂油（石油醚）90%、渗透剂3%、乳化剂5%、表面活性剂2%，液体，沸点为250℃，密度为0.82g/cm3，不溶于水，可溶于多数有机溶剂，常温下稳定，闪点≥60℃。

本项目使用的水性油墨、白乳胶、清洗剂均直接使用，不需要另外调配。
5、 职工定员及工作制度

生产制度：年工作日220天，每天3班，每班8h；

劳动定员：项目劳动定员12人，公司不设食宿。
6、厂区平面布置及四邻关系
本项目生产车间占地面积2035m2，车间南侧为纸箱生产区，西北侧分别为纸板库、纸箱库、库房，东北侧为纸盒生产区。从整体来看，车间按功能分区，布局合理。
本项目利用本公司现有空厂房建设，山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目共三个地块，本次利用的厂房为北侧地块的空厂房，北侧地块面积为24028m2。
公司厂区西侧为废弃厂房，南侧为现有道路，北侧为耕地及废弃厂房，东侧为山西壶化集团股份有限公司。

7、公辅工程
（1）供电：本项目用电由公司现有电网供给，可以满足本项目用电。

（2）供暖：冬季办公区采用单体空调取暖，生产车间不供暖。

（3）给水：本项目生产过程不用水，生活用水接自厂区现有供水管网。
职工生活用水：项目职工人员共12人，不在厂中食宿，根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活》（DB14/T 1049.4-2025）中农村分散式用水定额为80L/人·d，员工用水量为0.96m3/d。

（4）排水

生活污水：本项目产生的污水主要是职工人员生活污水，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水量为0.77m3/d（169.4m3/a）。生活污水主要为员工洗手、洗脸废水，水质简单，排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站，不外排。

本项目印刷机油墨槽、油墨喷头定期使用抹布蘸取专用清洗剂擦拭，擦拭过程不用水，擦拭产生的废抹布按危废处理，无废水产生。
本项目的用水使用情况见表2-5，水平衡图见图1。

表2-5 工程用水量及废水产生量一览表

序号

名称

规模

用水标准

用水量（m3/d）

废水量（m3/d）

备注

1

生活用水

12人

80L/人·d

0.96
0.77
排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站
总计

0.96
0.77
/
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图1 本项目水平衡图（m³/d）

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程及产污环节

1.1 1#纸箱生产线工艺简介：

（1）瓦楞纸片外购：外购定制好尺寸的纸板，由纸板厂家运输进厂，储存于纸板库待用。

（2）印刷：根据客户需求，利用数字印刷机根据图纸进行印刷。此工序会产生印刷非甲烷总烃G1、废抹布S1、废油墨桶S2、噪声。

（3）模切、开槽：利用模切开槽机进行模切、开槽，此工序会产生裁切粉尘G2，裁切废边角料S3、噪声。

（4）装订：对模切、开槽后的纸板进行钉箱，主要设备为装订机，该工序会产生噪声。

（5）检验、打包：经检验合格的纸箱利用打包机进行打捆，方便运输。该工序会产生不合格品S4、噪声。

（6）入库暂存：打捆后的成品送入纸箱库暂存。
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图2 1#纸箱生产线工艺流程及产污环节图
1.2 2#纸箱生产线工艺简介：

（1）瓦楞纸片外购：外购定制好尺寸的纸板，由纸板厂家运输进厂，储存于纸板库待用。

（2）印刷、模切、开槽、粘订：根据客户需求利用全自动印刷粘钉一体机进行印刷、模切、开槽、粘订。此工序会产生印刷非甲烷总烃G1、裁切粉尘G2、粘盒非甲烷总烃G3、废抹布S1、废油墨桶S2、裁切废边角料S3、噪声。

（3）检验、打包：经检验合格的纸箱利用打包机进行打捆，方便运输。该工序会产生不合格品S4、噪声。

（4）入库暂存：打捆后的成品送入纸箱库暂存。


图3 2#纸箱生产线工艺流程及产污环节图
1.3 纸盒生产线工艺简介：

（1）瓦楞纸片外购：外购定制好尺寸的纸板，由纸板厂家运输进厂，储存于纸板库待用。

（2）碰线：将准备好的瓦楞纸板送至碰线机旁，进行碰线。碰线机主要为了在瓦楞纸板上压出折横线，以便后续的折叠和成型。此工序会产生噪声。

（3）立切：将碰线后的纸板送立切机进行裁切，此工序会产生裁切粉尘G2，裁切废边角料S3、噪声。

（4）粘盒、装订：对裁切后的纸板进行粘盒、装订，该工序会产生粘盒非甲烷总烃G3、噪声。

（5）检验、打包：经检验合格的纸盒利用打包机进行打捆，方便运输。该工序会产生不合格品S4、噪声。

（6）入库暂存：打捆后的成品送入纸箱库暂存。

本项目纸盒不涉及印刷工序。










图4 纸盒生产线工艺流程及产污环节图
2、运营期产污环节
大气污染

项目废气产排污环节为：

①纸箱印刷工序产生的非甲烷总烃G1；
②裁切工序产生的粉尘G2；

③粘盒工序产生的非甲烷总烃G3；
废水

项目废水产排污环节为生活污水，其主要污染物为CODCr、氨氮、BOD5、SS等；

（3）固体废物
项目固体废物产排污环节为：

①废抹布S1；
②废油墨桶S2；
③裁切废边角料S3；
④不合格品S4；
⑤生活垃圾S5；

⑥废机油、废油桶S6；
（4）噪声

数字印刷机、模切开槽机、全自动印刷粘钉一体机、碰线机、立切机、粘盒机、装订机、打包机等生产设备噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于山西省长治市壶关经济开发区修善村东北侧560米处，利用本公司厂区内现有空厂房建设。
山西壶化凯利达科技有限公司于2022年9月建设了数码电子雷管脚线项目，委托山西铭淼合创环保科技有限公司编制了《山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目环境影响报告表》。2022年10月18日，壶关县行政审批服务管理局以壶审管批〔2022〕154号文件出具了“关于山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目环境影响报告表的批复”。2026年1月5日，山西壶化凯利达科技有限公司组织召开了“山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目”竣工环境保护验收会议，取得了竣工环境保护验收意见，同意通过验收。

企业结合长远发展规划，在建设数码电子雷管脚线项目时在其生产车间东侧同步建设了一座空厂房，现根据发展布局调整，该厂房用于纸箱生产线项目。
山西壶化凯利达科技有限公司数码电子雷管脚线项目共三个地块，本次利用的厂房为北侧地块的空厂房，北侧地块面积为24028m2，不动产权编号为：晋（2023）壶关县不动产权第0000576号。
根据现场踏勘，该厂房处于空置状态，内部无生产设施设备等。本项目尚未开工建设，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）基本污染物环境质量现状

本次评价收集了壶关县2025年环境空气质量例行监测数据，根据例行监测数据对评价区环境空气质量进行现状评价，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO。壶关县例行监测结果见下表。

表3-1 壶关县2025年环境空气质量例行监测数据统计结果表

污染物

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率/%

达标情况

SO2（µg/m3）
年平均质量浓度
16

60
26.67

达标
NO2（µg/m3）
年平均质量浓度
19

40
47.5

达标
PM10（µg/m3）

年平均量浓度

57

60
95
达标

PM2.5（µg/m3）

年平均质量浓度

30

30
100
达标

CO（mg/m3）
第95百分位浓度

1.8

4
45

达标

O3（µg/m3）
第90百分位浓度

154

160
96.25

达标

根据表中结果，壶关县SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准，因此，2025年壶关县为环境空气达标区。
2、地表水环境质量现状
本项目位于壶关县，距本项目最近的地表水体为石子河，位于本公司北侧0.19km，为浊漳南源支流。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目位于浊漳南源“申村水库出口-漳泽水库入口”段，水环境功能为“一般景观用水保护”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准限值，距离本项目最近的下游监控断面为石子河河口村桥断面，根据山西省生态环境厅官网公布2025年1月~12月山西省地表水环境质量状况报告，石子河河口村桥断面2025年3月、5、10、11、12月地表水质可达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，其余月份水质可达到Ⅳ类标准，2025年全年均可以满足《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准要求。
3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，未对声环境质量现状进行监测。

4、地下水、土壤

本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行地下水、土壤污染预防。在做好防止和减少跑冒滴漏等源头防治措施的基础上，进行分区防控。本项目生活污水通过污水管网排入壶化集团污水处理站，项目厂房地面均已硬化，不存在地下水环境污染途径，故不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

5、生态环境质量现状

本项目位于山西省壶关经济开发区，利用现有厂房建设，用地范围内没有生态环境保护目标，本项目不需要进行生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于长治市壶关县，根据现场调查，本项目周围环境保护目标情况如下：

1、大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与本公司厂界位置关系。

表3-2 主要环境保护目标一览表

环境

因素

保护对象

地理坐标

与本公司厂界距离

保护内容
环境保护目标

距离（m）

方位

环境空气

马驹村
***
66
北
居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级

杨家社村
***
280
西
居民
2、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：

根据现场勘查，本项目位于辛安泉准保护区范围内，厂界外500米范围内无其他地下水集中式饮用水水源、无分散式农村水源井和热水、矿泉水、温泉等需特殊保护的地下水资源区域。

4、生态环境：

本项目利用现有厂房内建设，项目用地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	废气
厂区内挥发性有机物无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）标准限值要求。非甲烷总烃厂界无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准执行。
表3-3 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

污染物项目
排放限制（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控点位
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30
监控点处任意一次浓度值
表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物项目
无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃
监控点

浓度（mg/m3）
周界外浓度最高点
4.0

2、噪声
（1）建筑施工噪声

项目建设期施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的标准，具体取值见下表：

   表3-5 建筑施工噪声排放标准  dB(A)

时段

昼间

夜间

标准
70

55

（2）厂界噪声

项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体取值见下表：

表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准  dB(A)

时段

类别

昼间

夜间

备注

2类

60

50

厂界

3、固体废物

一般工业固体废物在厂内贮存过程满足相应的防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求。

危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。

	总量

控制

指标
	依据山西省生态环境厅下发的关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环发［2023］1号）的通知，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

经工程分析可知，本项目无生产废水，生活污水不外排，无有组织废气排放，故不需要申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房，不开展土建施工，主要进行室内设备安装。针对施工期环境影响特点，提出如下环境保护措施：（1）按照国家标准选用绿色环保的装修材料，施工材料封闭运输、定点装卸，施工场内运输道路定期清扫洒水，减轻施工废气环境影响。（2）施工人员生活污水排入壶化集团污水处理站。（3）施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运处理，装修垃圾分类收集，可回收部分外售回收单位，不可回收部分封闭运输，送城建部门指定建筑垃圾填埋场集中处置。（4）对于施工噪声控制，采用低噪声施工设备，合理安排施工时间，夜间不进行施工作业，昼间高噪声施工时，关闭门窗，减少施工噪声影响。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析
1.1 大气污染物产生和排放情况

表4-1  项目废气污染物产生和排放情况一览表

污染源名称
印刷废气
粘盒废气
裁切废气
污染物种类
挥发性有机物
挥发性有机物
颗粒物
排放方式
(有组织

(无组织
(有组织

(无组织
(有组织

(无组织

废气量(Nm3/h)
/
/
/

污染

物产

生情

况
浓度(mg/m3)
/
/
/
产生量(kg/h)
0.0003
0.00009
/
核算方法
物料衡算法
物料衡算法

/
污染

防治

措施
治理措施
车间加强机械通风

收集效率(%)
/
/
/
处理效率(%)
/
/
/
污染

物排

放情

况
浓度(mg/m3)
/
/
/
排放量(kg/h)
0.0003
0.00009
/
核算方法
物料衡算法
物料衡算法

/
年运行时间(h/a)
5280
5280
5280

年排放量(t/a)
0.0015
0.00048
/
排放参数
排气筒高度(m)
/
/
/

出口内径(m)
/
/
/

温度(℃)
/
/
/

1.2污染源强核算
项目运营期废气主要包括纸箱印刷产生的废气、粘盒产生的废气、裁切产生的废气。
（1）纸箱印刷产生的挥发性有机物
本项目使用的印刷机为无版数码印刷机，无制版，采用压电式喷墨、常温风干，油墨微滴喷射至纸箱表面，会产生少量挥发性有机物。本使用甘谷县四联印刷材料有限责任公司生产的水性油墨印刷，根据水性油墨检验报告，该油墨挥发性有机物检测结果为ND，ND为未检出，表示低于方法检出限（方法检出限为0.1%）。本项目年使用水性油墨1.5t，按检出限保守核算，则油墨挥发性有机物产生量小于0.0015t。本项目印刷机无集气装置，挥发性有机物产生量较小，环评要求加强机械通风，车间无组织排放。

（2）粘盒产生的挥发性有机物
本项目粘盒使用北京东方奇化科技发展有限公司生产的白乳胶，根据白乳胶检验报告，该白乳胶挥发性有机物检测结果为5g/L，白乳胶密度按1.05kg/L计算，则白乳胶挥发性有机物折算质量比为0.48%。本项目年使用白乳胶0.1t，则白乳胶挥发性有机物产生量为0.00048t，产生量较小，环评要求加强机械通风，车间无组织排放。

（3）裁切产生的颗粒物
本项目纸板裁切工序采用模切开槽机、立切机作业，通过设备配套刀具高速运转完成纸板裁切；裁切过程以物理剪切为主，产尘量极小。且裁切设备均布置于全密闭生产车间内，粉尘排放影响轻微、产尘量可忽略不计，本次评价不再进行粉尘定量核算。

1.3监测计划

本厂不设环境监测机构，环境监测委托当地有资质的环境监测单位定期监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目大气污染源监测计划见下表。

表4-2环境监测计划

污染源

监测因子
监测点位

监测频次

监测方式

无组织废气
非甲烷总烃
厂区边界
1次/年
委托检测
1.4废气防治措施可行性分析
本项目运营期产生的大气污染物主要为印刷产生的废气、粘盒产生的废气和裁切产生的废气。

印刷工序、粘盒工序挥发性有机物产生量很小，环评要求加强机械通风，车间无组织排放；裁切废气产尘量可忽略不计，本次评价不进行粉尘定量核算。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019），对本项目各污染源采取的治理措施的可行性进行分析。

表4-3  废气治理技术可行性分析

废气类别
主要污染物

可行技术

本项目采用措施
可行性

印刷
挥发性有机物
集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他

密闭车间，无组织排放

可行
粘盒
挥发性有机物
集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、其他

密闭车间，无组织排放
可行
裁切
颗粒物
/
密闭车间，无组织排放
可行

1.5废气环境影响分析

本项目印刷工序、粘盒工序挥发性有机物产生量很小，根据山西省人民政府关于印发山西省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（晋政发〔2024〕7号）：“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”、长治市人民政府关于印发长治市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（长政发〔2024〕4号）：“实施含VOCs原辅材料源头替代。2025年底前，除特殊工艺无法替代的，辖区内工业涂装、包装印刷、电子等行业企业基本完成低（无）VOCs含量原辅材料源头替代”。本项目使用的水性油墨挥发性有机物检测结果低于0.1%，白乳胶挥发性有机物折算质量比为0.48%，水性油墨和白乳胶VOCs含量（质量比）均低于10%，属于低VOCs含量原辅材料，满足相应政策要求。因此本项目印刷废气、粘盒废气车间内无组织排放是可行的。

本项目裁切产生的粉尘量很少，且设备位于密闭车间内，产尘量可忽略不计。

因此，本项目拟采取的废气污染治理技术可行，本项目排放的大气污染物满足相应标准限制，不会对周边环境空气产生明显影响。
从大气环境保护角度而言，项目建设是可行的。

2、水环境影响分析

2.1废水产排环节
本项目印刷机油墨槽、油墨喷头定期使用抹布蘸取专用清洗剂擦拭，擦拭过程不用水，擦拭产生的废抹布按危废处理，无废水产生。
本项目废水主要为生活污水。废水产排情况见表4-4。
表4-4 项目废水排放及处理措施一览表

类别

污染物

产生浓度
产生量

治理措施

排放量
生活污水

COD
100mg/L
0.77m3/d
排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站
不外排
BOD5
60mg/L
SS
5mg/L
NH3-N
18mg/L
生活污水：厂区不设食宿、洗浴，根据水平衡分析，项目生活污水量为0.77m3/d（169.4t/a）。本项目生活废水主要为盥洗废水，水质简单，排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站，不外排。

2.2废水不外排保证性分析
山西壶化集团股份有限公司污水处理站位于本项目的西南侧，污水处理站设计规模为80m3/d，由于集团生产线自动化改造后废水产生量减少，现实际处理量为19.2m3/d，尚有余量60.8m3/d，本项目运营后新增污水量为0.77m3/d，因此山西壶化集团股份有限公司污水处理站能够满足本项目污水处理量的要求。

壶化集团现有污水处理设施于2013年12月投入运行，污水处理站采用催化氧化和A/O工艺相结合的方法，污水经过脱色后进入调节池内调节后依次经过催化氧化、A/O生化、二沉池、石英砂过滤、活性炭过滤后出水进入清水池回用。

本项目生活污水排水依托厂内现有污水管网，现有污水管网已接至壶化集团污水处理站，因此，本项目生活污水可以排入壶化集团污水处理站，本项目废水可以保证不外排。
2.3水环境影响分析
综上所述，采取以上措施后，本项目建设不会对地表水环境造成影响。

3、声环境影响分析

3.1噪声源

本项目运营期产生噪声的主要设备为数字印刷机、模切开槽机、全自动印刷粘钉一体机、碰线机、立切机、粘盒机、装订机、打包机等。

本项目噪声源见表4-5。

表4-5 噪声源调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离

1
生产车间
数字印刷机
80/1
基础减震、选用低噪声设备、厂房隔声

22
10
1
10
60
昼夜
15
45
1m
2

模切开槽机
80/1
30
5
1
12
59
昼夜
15
44
1m
3

全自动印刷粘订一体机
80/1

24
2
1
10
60
昼夜
15
45
1m

4

碰线机
75/1

42
32
1
10
55
昼夜
15
40
1m

5

立切机
75/1

52
28
1
8
58
昼夜
15
43
1m

6
粘盒剂
70/1
48
22
1
8
53
昼夜
15
38
1m
7
装订机1
80/1
35
12
1
12
59
昼夜
15
44
1m
8
装订机2
80/1
44
15
1
8
63
昼夜
15
48
1m
9
打包机
75/1
38
18
1
12
54
昼夜
15
39
1m
注：以车间西南角端点为原点（0，0），东西为x轴，南北为y轴。
3.2噪声预测
1）噪声预测模式

由于预测点距声源的距离远大于声源本身的尺寸，各噪声源设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi —i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式


式中：

L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：


2）噪声预测结果

根据噪声预测模式，本项目对公司厂界噪声预测结果见下表。

表4-6 运营期本项目对公司厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

预测方位

时段

贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）

达标情况

公司厂界北侧

昼间

41.8
60
达标

夜间

41.8
50
达标

公司厂界东侧

昼间

43.2
60

达标

夜间

43.2
50

达标

公司厂界南侧

昼间

39.5
60

达标

夜间

39.5
50

达标

公司厂界西侧
昼间

40.3
60
达标

夜间

40.3
50
达标

由上表可以看出，公司厂界噪声昼间贡献值在39.5~43.2dB(A)之间，夜间贡献值在39.5~43.2dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

3.3噪声防治措施

为保证厂界噪声达标排放，降低对周边声环境质量影响，评价建议对企业采取以下噪声防治措施：

1）在设备选型时，要注意选用低噪声设备，以降低声源噪声；

2）从项目平面布置角度出发，建议项目主要噪声设备尽量放置于车间远离厂界的位置，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，降低项目厂界噪声排放；

3）对装订机、模切开槽机、全自动粘订一体机等高噪声源设备安装减振垫；

4）运输车辆合理安排运行时间，途经保护目标处低速行驶，限制鸣笛。

采用治理措施后，可将本项目的设备噪声对周围环境的影响降到最低；车辆经过沿线敏感目标时低速行驶、限制鸣笛，影响较小。

综上所述，本项目运营期间设备噪声和运输噪声对周围环境的影响是可接受的。
3.4自行监测方案

按照《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划见表4-7。
表4-7 噪声自行监测方案  单位：dB(A)

环境要素

监测点

监测项目

监测频次

备注

噪声

厂界四周1m处
等效A声级

1次/1季度

委托有资质的单位进行监测

4、固体废物

4.1固体废物产生及利用处置情况
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，评价要求对各类固体废物进行分类收集贮存。

1、生活垃圾

项目劳动定员12人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则项目员工生活垃圾产生量约为6kg/d（1.32t/a）。设垃圾桶收集后，送环卫部门指定地点统一处理。
2、一般工业固体废物

（1）废边角料
本项目生产过程中会产生废边角料，主要为废纸板等一般工业固废，产生量约为1.5t/a。废边角料收集后外售废品回收站。

（2）不合格品
本项目成品经检验合格后方可入库外售，检验过程中会产生部分不合格品，产生量约为2t/a。不合格品收集后外售废品回收站。

3、危险废物

项目运营过程中主要产生的危险废物为废油墨桶、废胶水桶、废抹布、废机油、废油桶。

废油墨桶

本项目废油墨桶产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该部分废物属于危险废物HW49，代码为900-041-49，收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。
废胶水桶

本项目废胶水桶产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该部分废物属于危险废物HW49，代码为900-041-49，收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。
废抹布

本项目生产过程中需要利用抹布对印刷机油墨喷头、油墨槽进行擦洗，该过程会产生一定量的含废油墨的废抹布，根据企业提供的资料，项目废抹布的产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该部分废物属于危险废物HW49，代码为900-041-49，收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。
废机油、废油桶

本项目废机油产生量为0.05t/a，废油桶产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物HW08，代码为900-214-08，废机油属于危险废物HW08，代码为900-249-08，收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。
固体废物产生及处置情况见表4-8。
表4-8 固体废物产生情况及利用处置情况表
分类

产生源
污染物
代码
产生量t/a
综合利用量t/a
处置量t/a
综合利用或处置措施
生活垃圾
职工生活
生活垃圾

/

1.32
0
1.32
送环卫部门指定地点

一般固废
模切
废边角料
220-001-04
1.5
0
1.5
收集后外售废品回收站
检验
不合格品
220-001-04
2
0
2
危险废物

包装材料
废油墨桶
900-041-49

0.2
0
0.2
收集暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置
废胶水桶
900-041-49
0.01
0
0.01
擦洗油墨喷头
废抹布
900-041-49
0.1
0
0.1
检修
废机油
900-214-08

0.05
0
0.05
检修
废油桶
900-249-08
0.02
0
0.02
4.2环境管理要求
（1）一般工业固体废物

本项目废边角料、不合格品收集后外售废品回收站。

一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（2）危险废物
建设单位山西壶化凯利达科技有限公司厂区内现无危废贮存设施，本项目新建1座6m2危废贮存点，以上危险废物收集后分区暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位进行处理，不得随意排放。

表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所

危险废物

名称

危险废物类别

位置

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危废贮存点
废油墨桶
HW49
车间西侧
箱装
0.1t
1年
废胶水桶
HW49
箱装
0.1t
废抹布
HW49
箱装
0.1t
废机油
HW08
桶装
0.1t
废油桶
HW08
桶装
0.1t

1）危险废物的收集

建设单位应安排专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，用专用工具密闭运送至危废贮存点。危废贮存点外和盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的标签；危险废物贮存点不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。

2）贮存设施污染控制要求

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），提出如下要求：
（1）贮存设施污染控制要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑤在贮存设施内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

危险废物标志牌按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置。危险废物标识标牌具体见下表：

表4-10 危险废物标志牌

标志样式

具体要求
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危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。
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危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。
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危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）；字体和边框颜色为黑 色，RGB颜色值为（0，0，0）；危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式。

3）容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

（3）危险废物的管理及转运

1）贮存过程污染控制要求一般规定

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

2）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

3）按照《危险废物转移管理办法》“第三章 危险废物转移联单的运行和管理”的要求，转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行；

②移出人每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

③危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

4.3固废影响分析
综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染，并且大多数固废均可外售，可给企业带来一定的经济效益。
5、地下水、土壤环境影响分析

（1）污染途径分析

根据本项目的特征分析，土壤、地下水环境影响因素主要为废机油、油墨发生泄漏，污染物渗漏通过漫流或垂直入渗进入土壤，导致土质和土壤结构的改变，危害土壤、地下水环境。
（2）污染影响分析

1）废水对土壤、地下水的影响

项目无生产废水，生活污水排入壶化集团污水处理站，不外排。项目不会发生废水渗漏而直接影响土壤、地下水环境的状况。

2）物料及固废堆放对土壤、地下水的影响

项目涉及的原辅材料（油墨等）及废机油的存储场所处置不当，可能使污染物渗到浅层水中，对土壤、地下水造成污染。

本项目属于纸制品生产项目，原辅材料在纸板库、库房内存放，无裸露堆存，不会对土壤和地下水产生影响，但是本项目产生的废油墨桶、废胶水桶、废抹布、废机油等危险废物，需要加强管理，厂区设置危废贮存点，且采取严格的防渗措施，分类存放、及时处置。
3）保护措施

为保护当地的地下水和土壤环境，环评提出如下保护要求：

①源头控制

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设危险废物贮存点。

②分区防渗

a.重点防渗区：主要包括危废贮存点，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

b.一般防渗区：主要是纸板库、纸箱库、库房、生产区。要求防渗层渗透系数小于10-7cm/s，等效黏土Mb≥1.5m。

表4-11 本项目防渗一览表
防渗分区
项目具体防渗分区
防渗技术要求
防渗方案
重点防渗区
危废贮存点
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行
基础层+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+20cm防渗混凝土层+2mm厚防腐蚀环氧树脂漆
一般防渗区
纸板库、纸箱库、库房、生产区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，

K≤1×10-7cm/s。
采用混凝土防渗层，厚度150mm，基础之下土层经强夯处理。
综上所述，本项目只要保证防渗措施的落实以及加强管理，及时发现问题及时维修，可以降低本项目生产对地下水、土壤的污染影响。
6、环境风险评价
本项目生产过程主要涉及的环境风险物质为废机油。

6.1环境风险物质

风险评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行。

（1）临界量

根据附录B，项目涉及的风险物质见表4-12。

表4.6-1  本项目涉及的风险物质一览表

序号

名称

储存方式点

最大储存量（t）

临界量（t）

Q值计算

1

废机油

危废贮存点
0.05
2500

0.00002
总计

0.00002
（2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

计算本项目Q值为0.00002，属于Q＜1。

因此，本项目建设环境风险潜势为Ⅰ级。评价工作等级为简单分析。

废机油储量较小，且桶装储存于危废贮存点内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。

6.2泄漏应急处理措施

应急处理：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。

6.3事故防范措施
①为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必需的安全和消防措施。

②选择优质的设备、材料，保证工程质量，确保生产安全、正常。杜绝不正常的泄漏。

③危废贮存点门口设置有围堰，围堰应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

6.4事故应急

①项目设计、施工、运行必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案。包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。

②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援组织、队伍和联络方式。

③配备必要的救灾防护器具及防护用品。

④对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及启动报警连锁保护程序。

⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

6.5分析结论
项目采取相应风险事故防范措施，同时制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。在采取相应风险管理防范措施的情况下，项目环境风险影响可控。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	印刷
	挥发性有机物
	加强机械通风，无组织排放
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）

	
	粘盒
	挥发性有机物
	加强机械通风，无组织排放
	

	
	裁切
	颗粒物
	产尘量很小，且设备均置于全密闭车间内，可忽略不计
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮等
	排入壶化集团污水处理站
	不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	低噪设备、基础减振、建筑隔声、消声器等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置；废边角料、不合格品收集后外售废品回收站；废油墨桶、废胶水桶、废抹布、废机油、废油桶属于危险废物，危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	.a.重点防渗区：危废贮存点，设计参照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）与《建筑物防水工程施工方法的技术》要求进行，采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数小于10-10cm/s；

b.一般防渗区：纸板库、纸箱库、库房、生产区，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610‐2016）中的一般防渗区进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，采用混凝土防渗层，厚度150mm，基础之下土层强夯处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	企业应建立库房日常巡查制度，规范物料装卸、转运作业流程，配备应急吸附、收集物资，一旦发生泄漏可第一时间开展收集、处置工作，有效控制风险影响范围与程度。

	其他环境

管理要求
	1、完善环保方面的管理制度，设专人负责日常环保管理工作，定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查，强化对环保设施运行的监督，同时建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

2、按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；

3、按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对废气、噪声等环境进行监测工作。


六、结论
	综上分析，从环境保护角度考虑，本项目对区域环境影响较小，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	废边角料
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	危险废物
	废油墨桶
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废胶水桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废抹布
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
0.19





0.77





新鲜水





生活用水





0.96





排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站





瓦楞纸板





数字印刷机





模切开槽机





装订机





检验、打包





入库暂存





G1、S1、S2、N





G2、S3、N





N





S4、N





G：废气


N：噪声


S：固废





瓦楞纸板





全自动印刷粘钉一体机





检验、打包





入库暂存





G1、G2、G3、S1、S2、S3、N





S4、N





G：废气


N：噪声


S：固废





瓦楞纸板





N





碰线机





G2、S3、N





立切机





G3、N





粘盒、装订机





S4、N





检验、打包





G：废气


N：噪声


S：固废





入库暂存









