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环境影响报告表拟批复意见
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	1
	金烨钢铁集团有限公司15MW余气综合利用发电项目
	金烨钢铁集团有限公司
	山西省壶关县金烨钢铁集团有限公司钢铁冶炼生产厂区内
	山西方正工程设计有限公司
	本项目新建综合利用回收煤气15MW高温高压煤气发电项目，依托企业钢铁生产富余高炉煤气，采用国内先进成熟的高温高压煤气燃烧发电工艺，实现富余煤气全回收、高效利用。规划占地面积4000m2(6亩利用厂区内部空地)，建设1×60t/h高温高压煤气锅炉+1×15MW高温高压凝汽式汽轮机+1×18MW发电机及其配套辅助设施。设计年发电量为12000×104kWh，年供电量为11450×104KWh。
	一、废气污染源及防治措施
(1)本项目安装有一台60t/h燃气锅炉，燃气锅炉废气采用1套“低氮燃烧器+钙基干法脱硫+布袋除尘器”处理后通过1根50m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)排放限值要求。
(2)本项目设一座30m3脱硫粉仓，脱硫粉仓查产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后送至燃气锅炉烟气脉冲袋式除尘器前，与锅炉烟气一同经1根50m高排气筒排放。
二、废水污染源及防治措施
(1)项目劳动定员60人。全部为金烨钢铁集团有限公司煤气发电站原有职工。本项目产生的生活污水依托金烨钢铁集团有限公司现有排水系统，进入城镇污水管网，最终进入壶关县第一污水处理厂。
(2)本项目废水包括锅炉排污水、化学水车间排水、循环冷却排污水以及生活污水处理后废水，总废水量为6.1m3/h(采暖期)/7.5m3/h(非采暖期)，设置有200m3污水池，排入本次新建水处理站(处理规模为2X5t/h，水处理系统采用“多介质过滤器+活性炭过滤器+二级反渗透+EDI”工艺，配有2座60m3除盐水箱)废水经处理后全部回用于生产，不外排。金烨钢铁集团有限公司全厂无废水外排。
三、噪声污染源及防治措施
本项目运营期噪声源主要包括汽轮机、锅炉、发电机、送风机、引风机、冷却塔、除尘风机、水泵等，噪声值为85～100dB(A)。工程选用低噪声设备、基础减振、管道采取软管连接、风机采用消声措施等。由预测结果可知，正常工况下厂界昼、夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。
四、固体污染源及防治措施
项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括除尘灰，项目配套一座容积30m3的除尘灰灰库，除尘灰主要来源于脱硫后产生的粉状颗粒，可作为建筑材料使用，收集后外售处理。
危险废物包括废矿物油、废油桶。公司利用现有1座35.2m2的危废贮存库，各危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求贮存和管理，定期交有资质单位统一进行处理。
生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
5、 地下水、土壤防治措施
   重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)）。
   一般防渗区采用等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1X10-7cm/s。
   简单防渗区采用一般地面硬化。





